电脑上安装步骤：

1.将基站设备连接好
2.维护 TXT\基站.txt(定义基站号和com口号)
3.维护 TXT\点菜机.txt(定义点菜机号)
4.定义基站的信道（缺省是0，调整基站后面的跳线）
5.打开无线管理器，在点菜机管理中添加点菜机（点菜机编号在点菜机上查看），在基站管理中维护基站
6.在无线管理器中点生成下载文件的各个按钮，生成下载所需的文件
7.登录无线点菜机管理，选择下载，然后选中要下载的点菜机和要下载的内容，点“开始下传”按钮，开始下载内容。
8.OK
注意：所有菜品的编码必须是五位，套餐编码也是五位，但前面三位必须是0，在点菜机中点套餐时，只能输入后两位编码。



点菜宝上安装步骤：

1.设置信道和编号（在点菜宝主界面按两下#键，密码是20031121，必须与基站的信道一样）
2.OK
