先进过程控制系统（APC）是实现大型炼油和化工装置生产卡边操作、自动控制与优化的重要技术。对提高生产效率、降低成本和显著提高经济效益起着关键作用。我国石化行业引进该技术得到大量推广使用。但是，由于过程测量技术的落后，一直制约着中国的石化行业APC或自动优化技术方面的发展与应用。目前，我国仍采用传统的过程仪表，测量速度慢、精度差，而且一种仪表仅能测量一种参数，若要测量多种参数，则要购置多种仪表。为此，我国急需先进的再现油品质量分析仪器与ACP和生产优化技术配套。^
而今，发达国家大型石化企业大都采用近红外过程分析技术来解决ACP所需的过程测量难题。并取得了巨大的经济和社会效益。课题承担单位在石科院成功解决高难度模型传递技术问题而形成近红外油品分析仪产品（NIR-2000和NIR-3000）的基础上开发的该成套在线油品质量分析仪。有以下特点：它能够实现多通路、多种油品的物化性质的测量功能，可测量100米以内的多路（2-8路）物料，而且对监测点的一次光谱测量可在40秒内，同时得到十几种物化性质。也就是说，一台近红外在线油品质量分析仪器有替代多种其他设备仪器的功能。可用于测量诸如汽油、柴油等浅色透光性好的液体石油化工产品的组成与性质，如辛烷值、十六烷值、烯烃、芳烃、冰点、凝点、馏程等分析项目的实时测量。^
具有我国自主知识产权的该技术，在已通过了中国石化股份有限公司组织的技术鉴定。它的研制和工业试验成功，标志着我国在这一先进技术领域中的突破，填补了我国油品在线近红外线测量技术的空白。采用该技术有利于实现炼油生产装置的优化和卡边操作。
